实现ros新增一个服务，向下层主控板发布指令。

注意计算机存储是用补码存储，所以在变换时需要考虑补码对结果的影响。

Auto，自动判别数据类型